[](https://www.kebi-armaturen.de/windomat.html)

**KEBI – Windomat**

Edelstahl – Ventilator mit kugelgelagertem Rotor   
für den Einsatz im Freien, zum Entlüften von   
Räumen und Schächten.

Bewegliche Teile durch Edelstahl-Schutzgitter   
geschützt.

Die Luftzuleitung erfolgt über ein Edelstahlrohr mit  
Flanschanschluss.

Der Antrieb wird durch natürlichen Wind gewährleistet.

Ohne Hilfsenergie. Standard – Baulänge 1,40 m.

Nennweite des Anschlussrohres : DN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Baulänge gesamt : mm \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_